ANNEXE V

MARQUAGE DE CONFORMITÉ CE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. | Le marquage CE est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:Image |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus sont respectées. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3. | Les différents éléments du marquage CE ont sensiblement la même dimension verticale, qui ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les dispositifs de petites dimensions. |